附件1

项目需求清单及技术要求

| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **档案室改造** |  |  |  |  |  |  |
| **（一）** | **门窗改造** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防盗门 | 1.符合GB17565要求的甲级防盗安全门2.使用机械锁3.采购制作安装4.尺寸2050\*8605.盼盼、王力、美心6.颜色、款式最终甲方确定样品为准 | 2.00 | 扇 |  |  |  |
| 2 | 防盗网 | 1.金属格栅防盗网2.等级不低于国标3043.竖向平行间距小于100mm4.采购制作安装5.尺寸以现场确定为准6.颜色最终甲方确定样品为准 | 20 | 平方米 |  |  |  |
| 3 | 窗帘 | 1.遮光防紫外线窗帘2.耐火阻燃型窗帘3.含滑轨制作安装4.尺寸以现场确定为准5.倍数不低于2.06.颜色最终甲方确定样品为准 | 15 | 平方米 |  |  |  |
| 4 | 烟雾报警器 | 1.符合国标要求2.兼容大楼消防系统3.采购安装调试 | 2.00 | 个 |  |  |  |
| 5 | 被动式红外入侵探测器 | 1.有线红外智能入侵探测器2.时刻SK-1833.或性能参数不低于以上且兼容性良好的国标产品 | 2.00 | 台 |  |  |  |
| **（二）** | **视频监控** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 红外摄像机 | 1.海康威视DS-IPC-T12HV3-IA2.或性能参数不低于以上且兼容性良好的国标产品 | 4.00 | 台 |  |  |  |
| 7 | 摄像机电源 | 1.海康威视DS-2FA1202-BW2.或性能参数不低于以上且兼容性良好的国标产品 | 2.00 | 项 |  |  |  |
| 7 | 监控录像机 | 1.海康威视DS-7916N-R42.或性能参数不低于以上且兼容性良好的国标产品 | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 8 | 录像机硬盘 | 1.保证监控录像累计存储时长不少于90日历天2.容量不小于6TB/3.5寸3.西数、海康威视、希捷 | 4.00 | 台 |  |  |  |
| 9 | 显示器 | 1.23.8英寸高清显示器2.广色域显示器3.小米、华为、创维 | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 10 | 视频高清线 | 1.海康威视HDMI高清线2.或性能参数不低于以上且兼容性良好的国标产品 | 2.00 | 根 |  |  |  |
| **（三）** | **档案管理工器具** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 档案车 | 1.二层V型档案推车2.国标钢制推车3.不少于四个万向轮4.颜色最终甲方确定样品为准5.型号：金虎、中伟、奈高，性能参数同等或优于的其他品牌 | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 12 | 档案梯 | 1.国标钢制档案书梯2.三步平板书梯3.可移动书梯4.颜色最终甲方确定样品为准5.型号：金虎、中伟、奈高，性能参数同等或优于的其他品牌 | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 13 | 温湿度计 | 1.大表盘250mm机械免电池2.精度标准不低于国标3.型号：安之栋、得力、德力西、，性能参数同等或优于的其他品牌 | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 14 | 灭火装置 | 1.柜式七氟丙烷气体灭火装置2.品牌：浙安、威能、大华，性能参数同等或优于的其他品牌 | 2.00 | 套 |  |  |  |
| 15 | 防虫药 | 书本防虫专用 | 2 | 箱 |  |  |  |
| 16 | 除湿机 | 1.适用范围不小于100平方米2.自动摆风带排水管3.日除湿量不小于50升4.型号：川岛、美的、奥克斯，性能参数同等或优于的其他品牌 | 2 | 台 |  |  |  |
| **二** | **机要室、阅文室改造** |  |  |  |  |  |  |
| **（一）** | **门窗改造** |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 防盗门 | 1.符合GB17565要求的甲级防盗安全门2.使用机械锁3.采购制作安装4.尺寸2050\*8605.盼盼、王力、美心6.颜色、款式最终甲方确定样品为准 | 2.00 | 扇 |  |  |  |
| 18 | 防盗网 | 1.金属格栅防盗网2.等级不低于国标3043.采购制作安装4.尺寸以现场确定为准5.颜色最终甲方确定样品为准 | 15 | 平方米 |  |  |  |
| **（二）** | **视频监控** |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 红外摄像机 | 1.海康威视DS-IPC-T12HV3-IA2.或性能参数不低于以上且兼容性良好的国标产品 | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 20 | 摄像机电源 | 1.海康威视DS-2FA1202-BW2.或性能参数不低于以上且兼容性良好的国标产品 | 2.00 | 项 |  |  |  |
| 21 | 监控录像机 | 1.海康威视DS-7916N-R42.或性能参数不低于以上且兼容性良好的国标产品 | 1.00 | 台 |  |  |  |
| 22 | 录像机硬盘 | 1.保证监控录像累计存储时长不少于90日历天2.容量不小于6TB/3.5寸3.西数、海康威视、希捷 | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 23 | 显示器 | 1.23.8英寸高清显示器2.广色域显示器3.小米、华为、创维 | 1.00 | 台 |  |  |  |
| 24 | 视频高清线 | 1.海康威视HDMI高清线2.或性能参数不低于以上且兼容性良好的国标产品 | 1.00 | 根 |  |  |  |
| **（三）** | **红外入侵报警系统** |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 被动式红外入侵探测器 | 1.有线红外智能入侵探测器2.时刻SK-1833.或性能参数不低于以上且兼容性良好的国标产品 | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 26 | 防盗报警控制器 | 1.配接红外入侵探测器2.通过电话网(PSTN )拨号传送报警信号3.可存储大于4组报警电话号码4.时刻SK-239C5.或性能参数不低于以上且兼容性良好的国标产品 | 1.00 | 台 |  |  |  |